Описание изменений в правила землепользования и застройки Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района, утвержденные постановлением Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области от 11.05.2021 № 13-П

Таблицу 1.3.1.1. правил землепользования и застройки Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района дополнить строкой 28 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18)\*\* | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению;  - минимальный отступ от границ земельного участка до всех объектов капитального строительства: не менее 1 метра (с учетом того, что атмосферные осадки при движении с крыши не попадают на смежные земельные участки и пешеходные тротуары, территорию общего пользования или проезжую часть);  - любые конструкции зданий, строений, сооружений независимо от этажной принадлежности, а также независимо от расположения по высоте не должны выступать за красные линии улиц, красные линии проездов, границы земельного участка;  - предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: не более 3;  - максимальный процент застройки земельного участка: не более 80 %;  - расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 метров, смешанных пород – 50 метров, до лиственных пород – 20 метров. | - размещение вспомогательных сооружений;  - элементы благоустройства территории;  - озеленение;  - пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;  - парковки. |